**无创呼吸机招标参数表**

1．通气模式：持续正压通气模式，自主模式，机控模式，自主/机控模式。

2．具备自动同步技术

3．\*一体后备电池：供电时间长达90分钟

4. \*屏幕：≥5.7”TFT 液晶显示器，同屏显示设置参数，监测参数。

5. \*全中文显示设置参数与监测参数。

6. \*呼吸触发灯，看的见的呼吸。

7.\*实时监测数据，压力值、每分钟通气量，潮气量，每分钟呼吸频率，漏气量。(选配)

8. 原装一体式可控制加温湿化器（OFF、1-5档可调）

9. 最大工作压力：30 cmH2O

10. IPAP调节范围：4～30 cmH2O

11. EPAP调节范围: 2～20 cmH2O

12. 持续气道正压CPAP调节范围: 4～20 cmH2O

13. 呼吸频率调节范围: 4～60次/分

14. 吸气时间调节范围: 0.3～5.0秒

15. 最大流速可达多少220L/min?

16. 爬坡压力CPAP模式下：4- 20 cmH2O其他模式下：4-30cmH2O

17. 爬坡时间10-60min

18. 漏气补偿: 全自动漏气补偿最大漏气补偿可达60L/min

19. 报警内容：管道脱落报警、低压报警、高压报警、高低漏气报警、低频率报警、高频率报警、低电量报警、电池电量不足报警

20. 监测内容：压力波形实时监测、峰压监测、PEEP监测、呼吸频率监测、吸呼比监测、漏气监测、潮气量监测、报警信息