**病床参数**

1. 外型尺寸：2100×910×500(mm) （± 50mm）， 背部倾斜：0°-80°可任意调节；

2 .产品材质：床框采用40×80×1.0（± 5mm）优质碳钢矩形钢管，床面板采用优质条形冲孔板焊接成型；

3.手摇床（单摇）丝杆采用45#钢, 丝杆壁厚为3.0mm，升降丝杆外表光滑耐用，摇杆采用万向联轴节结构，使用轻松无噪音；并有防护装置不积尘；摇柄可折叠可折叠收放；

4.床头床尾采用ABS工程塑料床头，可快速拆卸，床尾外侧配置床头卡。

5.侧面护栏总长1200mm，五支铝合金护栏支柱，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位；

6.床体静态可承载300Kg；

7.含6公分半棕半棉床垫，符合行业标准；

8.移动脚轮：静音轮带有刹车装置；

9.金属表面处理：床身表面采用静电喷塑处理，涂层表面平滑光洁，有亮度；

10.伸缩式餐桌板（可收纳）。

11.不锈钢升降式输液架。

**床头柜参数**

1 、规格尺寸： 480\*480\*760mm（± 10mm）；

2 、整体采用 ABS 材料注塑成型；

3 、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成；

4 、柜体左右两侧需配有折叠隐藏式毛巾架；

5、柜门内有一层隔板，方便分类存放物品，具有两层可调节功能。